Na kolejišti se nachází 1 hlavní, 2 vedlejší a 1 odbočná trať. Náměty tratí jsou fiktivní a postaveny tak, aby se dala částečně simulovat i v mimořádných situacích skutečná práce výpravčích, signalistů, výhybkářů i strojvedoucích. Pro hlavní železniční stanici byl vytvořen staniční řád a na kolejišti se dá realizovat plnění grafikonu vlakové dopravy. Po jedné straně dopravního sálu jsou vybudovány buňky – dopravny, které mají centrální ovládací panely pro stavění návěstidel a pro analogové řízení jízdy vlaků. Vše je kabeláží propojeno do kolejových obvodů na panelu.

1. Otevři si nový dokument MS Word
2. Tento text zkopíruj a 3x vlož do nového dokumentu
3. Písmo změň na Arial Black, Times New Roman a Comic Sans MS
4. Velikost písma změň na 10, 12 a 14
5. Zarovnej jednotlivé odstavce vlevo, vpravo, do bloku
6. Písmo změň na tučné, kurzívu a podtržené
7. Do každého odstavce vlož vhodné obrázky ( pozice v textu, obdélník a těsné)
8. Orámuj celou stránku